**湖北鑫栎科技有限公司**

**区现中心网络设备采购项目询价采购文件**

**第一章 询价公告**

湖北鑫栎科技有限公司（以下称“我公司”）因业务发展需要，需根据客户单位需求采购一批网络设备，为提高采购效率、有效降低采购成本，现通过公开询价方式选择合作供应商为我公司提供该产品的供货服务，欢迎符合资格条件供应商参加本次询价采购活动。具体事项如下：

**一、项目概况**

1．项目名称：区现中心网络设备采购项目。

2.采购方式：询价

3.采购预算控制：28.3万元（含税）

4.采购内容要求详见询价文件第四章 采购网络设备的参数及要求

**二、供应商资格要求**

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，询价时须提供下列证明材料，且所提供的资格证明材料均在有效期内：

（1）在中国境内注册并取得的营业执照，营业执照必须具有电子设备销售相关经营范围；

（2）供应商在投标截止之日起近三年（2018年11月）提供至少1个类似业绩（其中合同金额不低于**28.3**万元）；

（3）必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、近三年在经营活动中没有重大违法记录（必须提供2020度审计报告、近三年无重大违法记录声明）。

2、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3、本项目不接受联合体参选。

4、为保障本项目售后服务的及时性、有效性，供应商必须提供服务承诺函。

以上资格要求为本次参与询价的供应商应具备的基本条件，供应商必须满足资格要求中所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

**三、询价文件获取**

符合本项目资格要求的供应商通过互联网登录“黄石市国有资产经营有限公司官网（http://www.hsgzgs.com/gkxx/zbgk2/zbgg9/）”下载询价文件。

**四、响应文件送达地点及截止时间**

1、送达地点：黄石金安投资集团有限公司四楼会议室（黄石市下陆区发展大道333号）

2、截止时间：2021年 11月23日15时00分（北京时间）

**五、联系事项**

1、采 购 人：湖北鑫栎科技有限公司

2、联 系 人：尹工

3、手   机：18907238842

湖北鑫栎科技有限公司

                            2021年11月19日

第二章 询价须知

**一、询价响应文件组成**

响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，应包括下列基本内容：

**1、报价书**。

**2、资格证明文件**（复印件应加盖投标单位公章）

（1）供应商提供营业执照及资质等相关证明材料。

（2）供应商法定代表人身份证明及身份证明证件复印件，若为授权委托人参加询价则应提供法定代表人的授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

**3、业绩证明材料。**供应商在投标截止之日起近三年（2018年11月）提供至少1个电子设备销售类似业绩（其中合同金额不低于**28.3**万元）。

**4、信用证明材料。**

**5、其他询价文件要求提供的相关材料。**

**三、询价报价**

1、本项目的预算控制价为28.3万元（含税）。

2、询价单位应根据要求编制询价文件。

3、询价单位报价不得超过本项目预算价，中文大写与小写数值不一致，以中文大写表示的报价为准。

4、最终报价应为包干价，为完成本项目所有内容并通过验收达到采购人要求的总价，供应商应充分考虑市场风险和国家政策性调整因素。

**四、询价响应文件的签章密封及递交**

1、询价响应文件中询价报价、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本询价文件要求签盖单位公章。

2、供应商应将所有文件用A4型纸张装订成册，形成**一正贰副**的响应文件并签章密封。

3、供应商须按询价文件规定的时间和地点送达。

4、采购人将拒绝接受在本询价文件规定的截止时间之后送达的询价响应文件。

第三章 询 价

**一、询价概况**

1、询价响应文件递交截止及询价开始时间： 2021 年 11 月 23日 15 点 00 分整。

2、询价地点：黄石金安投资集团有限公司（地址：黄石市下陆区发展大道333号）四楼会议室。

**二、询价程序**

1、按照询价文件规定的时间、地点，由供应商代表、询价小组对各供应商提交的响应文件的密封情况进行检查、确认。

2、询价小组对询价单位响应文件进行资格和符合性审查，审查合格的单位才能进入询价程序。

3、询价小组按询价单位响应文件送达的先后顺序，与单一询价单位分别就符合采购需求、质量和服务等进行询价，并了解其预算组成情况。

4、询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他单位的技术资料、价格和其他信息。

5、询价小组根据询价情况按质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的原则确定成交人。

**三、确定成交**

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的原则确定成交供应商，并现场公布结果。

**四、签订合同**

供应商在收到成交通知书后，按相关规定的时间和要求与采购人签订合同。

第四章 采购网络设备的参数及要求

# 一、采购设备参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **型号、品牌** | **主要性能描述** | **数量** |
|
| 1 | 边界防火墙 | USG6365E 华为 | USG6365E交流主机(2\*GE WAN+8\*GE Combo+2\*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户) | 2 |
| M.2-Sata240G-A | M.2 SSD-SATA 6Gb/s-240GB-支持热插拔 | 2 |
| PAC60S12-AR | 60W 交流电源模块 | 2 |
| RAIL-02 | 伸缩滑道 | 2 |
| 2 | 交换机 | S5731S-H24T4XC-A 华为 | S5731S-H24T4XC 组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个交流电源)、支持堆叠 | 4 |
| PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 | 4 |
| 3 | 交换机 | S5735S-L24T4S-A 华为 | S5735S-L24T4S-A(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 8 |
| 4 | AC控制器 | AirEngine9700S-S 华为 | AirEngine9700S-S主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器) | 1 |
| L-ACSSAP-16AP-S 华为 | 无线接入控制器AP资源授权(16 AP) | 1 |
| 5 | AP | AP4050DN-S 华为 | AP4050DN-S主机(11ac wave2, 室内型,2X2双频,内置天线,1\*GE口) | 14 |
| 6 | POE交换机 | S5735S-L12P4S-A 华为 | S5735S-L12P4S-A(12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 2 |
| 7 | 光模块 | Netlink-HTB-GE-S1 | 单模双纤 | 10 |
| 8 | 8口交换机 | Mini\_S8G-U | 外壳：金属外壳 下行端口：8个10/100/1000Base-T以太网口 | 4 |
| 9 | 16口交换机 | Mini S16G-U | 下行端口：16个10/100/1000Base-T以太网口 | 2 |
| 10 | 42U网络机柜 | 大唐卫士D1－6042+PDUDT81122 | 网门、有锁,12位10A插孔PDU插排两个,固定板3组,风扇2组,2M\*0.6M\*1M | 4 |
| 11 | 24U网络机柜 | D1－6622+PDUDS8011 | 网门、有锁,8位10A插孔PDU插排1个,固定板2组,风扇2组,1.2M\*0.6M\*0.6M | 2 |
| 12 | KVM | 跃图 | 17.3寸屏幕，16口切换 | 1 |
| 13 | 交换机 | DS-3E1526P-S 海康威视 | 配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥2，交换容量≥52Gbps，转发性能≥36.688Mpps，支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W，支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口），支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ★支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 ★支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发 ★支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 10 |
| 14 | 交换机 | DS-3E2520-H 海康威视 | 配置：可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4，支持独立的console管理串口，交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：30Mpps/87Mpps ★支持802.3ad规定的链路聚合功能 ★支持MAC地址绑定功能 ★支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 ★支持IGMP Snooping ★支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL ★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 | 4 |
| 15 | 交换机 | DS-3E3728-H 海康威视 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口，支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口，支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1,风扇数量=2），交换容量：756Gbps/7.56Tbps，转发性能：222Mpps/396Mpps ★支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条 MAC地址表≥64K，ARP表≥32K，端口MAC地址缓存能力≥2048个 支持802.3az（EEE）能效以太网标准 ★支持4094个VLAN功能 ★支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 ★IPv4路由表≥32K，IPv6路由表≥16K ★支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms ★支持链路聚合功能及聚合零丢包功能 ★支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能 | 1 |

**备注：**

1. **以上产品，必须为全新未拆封的正规渠道产品。**
2. **供应商提供的网络设备必须满足上表型号和主要性能描述的要求，否则作无效投标处理。**
3. **供应商须提供上述主要设备不低于2年的原厂售后保修证明材料。**

**二、其他要求**

1、交货期及交货地点：

中标结果公示期结束后，2个日历天内双方签订合同，同时供应商5个日历天内按照采购方指定的交货地点交货，并提供项目设备清单。采购方负责对项目设备进行验货。若采购方在收到项目设备后10个日历天内未提出书面异议，则视为项目设备验收合格。

2、款项支付：

项目设备经采购方验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款的30%；成交供应商负责向采购人提供有效的增值税专用发票（税率为13%），项目完工经采购人验收合格后十个工作日内支付至合同款的70%；项目正常运行30个工作日后支付至合同款的97%。质保金为合同款的3%。付款过程不计利息。

3、质保、售后服务、其他等要求：

（1）按国家三包规定进行产品售后服务，项目设备出现质量问题，7天包退，15天包换，2年保修（原厂保修承诺）；非设备质量问题，如人为因素产生故障（例如摔打，进水等），将不在国家三包规定保修范围内。

（2）免费提供项目设备调试指导服务，根据采购方的要求免费为用户提供技术支持和上门服务。

**（3）成交供应商签订合同后5个日历天内须提供全部项目设备，否则逾期一天罚款5000元（合同款中扣除），罚款上不封顶。**

**第五章 响应文件格式**

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托

（单位） (姓名)为我的代理人,以本公司的名义参加 （采购人）的 项目的投标。授权委托人在开标、评标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）

法定代表人（签字或签章）

代理人：姓名： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

授权委托日期： 年 月 日

请附身份证复印件：

**报 价 表**

项目名称：区现中心网络设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **型号、品牌** | **数量** | **单价** | **总价** |
|
| 1 | 边界防火墙 | USG6365E 华为 | 2 |  |  |
| M.2-Sata240G-A | 2 |  |  |
| PAC60S12-AR | 2 |  |  |
| RAIL-02 | 2 |  |  |
| 2 | 交换机 | S5731S-H24T4XC-A 华为 | 4 |  |  |
| PAC150S12-R | 4 |  |  |
| 3 | 交换机 | S5735S-L24T4S-A 华为 | 8 |  |  |
| 4 | AC控制器 | AirEngine9700S-S 华为 | 1 |  |  |
| L-ACSSAP-16AP-S 华为 | 1 |  |  |
| 5 | AP | AP4050DN-S 华为 | 14 |  |  |
| 6 | POE交换机 | S5735S-L12P4S-A 华为 | 2 |  |  |
| 7 | 光模块 | Netlink-HTB-GE-S1 | 10 |  |  |
| 8 | 8口交换机 | Mini\_S8G-U | 4 |  |  |
| 9 | 16口交换机 | Mini S16G-U | 2 |  |  |
| 10 | 42U网络机柜 | 大唐卫士D1－6042+PDUDT81122 | 4 |  |  |
| 11 | 24U网络机柜 | D1－6622+PDUDS8011 | 2 |  |  |
| 12 | KVM | 跃图 | 1 |  |  |
| 13 | 交换机 | DS-3E1526P-S 海康威视 | 10 |  |  |
| 14 | 交换机 | DS-3E2520-H 海康威视 | 4 |  |  |
| 15 | 交换机 | DS-3E3728-H 海康威视 | 1 |  |  |
| 项目总报价（元） | | | | |  |
| 项目总报价人民币大写： | | | | | |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人：

日期：