**黄石科正安全环保技术有限公司**

**职业技能考培中心电脑设备采购询价文件**

**第一章 询价公告**

黄石科正安全环保技术有限公司（以下称“我公司”）因项目建设需要采购电脑设备一批。为提高采购效率、有效降低采购成本，现通过公开询价方式选择合作供应商为我公司提供该批产品的供货服务，欢迎符合资格条件供应商参加本次询价采购活动。具体事项如下：

**一、项目概况**

1.项目名称：科正公司职业技能考培中心电脑设备采购项目。

2.采购方式：询价

3.采购预算控制：40万元（含税）

4.采购内容要求：详见询价文件第四章 采购设备的参数及要求

**二、供应商资格要求**

1、在中国境内注册并取得的营业执照，营业执照必须具有电子设备销售相关经营范围；

2、近三年在经营活动中没有重大违法记录。

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

4、本项目不接受联合体参选。

5、为保障本项目售后服务的及时性、有效性，供应商必须提供服务承诺函。

以上资格要求为本次参与询价的供应商应具备的基本条件，供应商必须满足资格要求中所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

**三、询价文件获取**

符合本项目资格要求的供应商通过互联网登录“黄石市国有资产经营有限公司官网（http://www.hsgzgs.com/gkxx/zbgk2/zbgg9/）”下载询价文件。

**四、响应文件送达地点及截止时间**

1、送达地点：黄石科正安全环保技术有限公司501室（黄石市西塞山区颐阳路133号）

2、截止时间：2022年 4月12日下午15时00分（北京时间）

**五、联系事项**

1、采 购 人：黄石科正安全环保技术有限公司

2、联 系 人：李女士

3、联系电话：0714-6292800

黄石科正安全环保技术有限公司

                            2022年4月7日

第二章 询价须知

**一、询价响应文件组成**

响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，应包括下列基本内容：

**1、报价书**。

**2、资格证明文件**（复印件应加盖投标单位公章）

（1）供应商提供营业执照及资质等相关证明材料。

（2）供应商法定代表人身份证明及身份证明证件复印件，若为授权委托人参加询价则应提供法定代表人的授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

（3）近三年在经营活动中没有重大违法行为的承诺。

（4）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录网页打印件。

（5）非联合体投标声明或承诺。

**3、服务承诺函。**

**三、询价报价**

1、本项目的预算控制价为40万元（含税）。

2、询价单位应根据要求编制询价文件。

3、询价单位报价不得超过本项目预算价，中文大写与小写数值不一致，以中文大写表示的报价为准。

4、最终报价应为包干价，为完成本项目所有内容并通过验收达到采购人要求的总价，供应商应充分考虑市场风险和国家政策性调整因素。

**四、询价响应文件的签章密封及递交**

1、询价响应文件中询价报价、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本询价文件要求签盖单位公章。

2、供应商应将所有文件用A4型纸张装订成册，形成**一正贰副**的响应文件并签章密封。

3、供应商须按询价文件规定的时间和地点送达。

4、采购人将拒绝接受在本询价文件规定的截止时间之后送达的询价响应文件。

第三章 询 价

**一、询价概况**

1、询价响应文件递交截止及询价开始时间： 2022年 4月 12日下午 15 点 00 分整。

2、询价地点：黄石科正安全环保技术有限公司四楼会议室（地址：黄石市西塞山区颐阳路133号）。

**二、询价程序**

1、按照询价文件规定的时间、地点，由供应商代表、询价小组对各供应商提交的响应文件的密封情况进行检查、确认。

2、询价小组对询价单位响应文件进行资格和符合性审查，审查合格的单位才能进入询价程序。

3、询价小组按询价单位响应文件送达的先后顺序，分别就符合采购需求、质量和服务等进行询价，并了解其预算组成情况。

4、询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他单位的技术资料、价格和其他信息。

5、询价小组根据询价情况按质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的原则确定成交人。

**三、确定成交**

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且报价符合市场经济规律下最低的原则确定成交供应商，并现场公布结果。

**四、签订合同**

供应商在收到成交通知书后，按相关规定的时间和要求与采购人签订合同。

第四章 采购设备的参数及要求

# 一、采购设备参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1 | 电脑 | CPU: Intel G5905 3.5G 双核+风扇 | 台 | 150 | 以上报价含电脑、弱电、音响等安装。网线等耗材以实际使用量结算 |
| 主板：微星-H510M |
| 内存：威刚 4G DDR4 2666 |
| 硬盘：金士顿A400 120G 固态硬盘 |
| 机箱：38℃商用机箱 |
| 电源：长城3002/300A 额定:200W |
| 显示器：AOC E2280SWN 21.5寸显示器 |
| 鼠键：双飞燕光电套件 |
| 2 | 服务器 | CPU:：Intel I5 10400F | 台 | 1 |
| 主板：微星-H510M |
| 内存：威刚 8G DDR4 2666 |
| 硬盘：金士顿A400 120G 固态硬盘   西数 1TB 机械硬盘 |
| 显卡：微星 GT730 2G 显卡 |
| 机箱：38℃商用机箱 |
| 电源：航嘉GS400 额定:300W |
| 显示器：AOC E2280SWN 21.5寸显示器 |
| 鼠键：双飞燕光电套件 |
| 3 | 网络摄像机 | 大华DH-IPC-HDW6250C，200万红外poe半球 | 台 | 4 |
| 4 | 硬盘录像机 | 大华DH-NVR1108HC-8P-HDS4，支持8路视频接入 | 台 | 1 |
| 5 | 监控硬盘 | 希捷 4TB 监控专用硬盘 | 块 | 1 |
| 6 | 投影仪 | 爱普生CB-FH52 | 台 | 2 |
| 亮度：4000流明 |
| 分辨率：1920\*1080 |
| 对比度：16000:1 |
| 7 | 幕布 | 遥控电动，150寸 | 个 | 2 |
| 8 | 音响系统 | DAHA TS-219C壁挂音响 6.5寸 30W | 只 | 4 |
| DAHA MD-350 功放 额定350W | 台 | 1 |
| SPUOR HQ-X9 一拖二无线会议话筒 | 套 | 1 |
| 9 | 网络调试及安装 | 按点位计算，一台电脑为1个点位（含辅材） | 点位 | 150 |
| 10 | 网线 | 贝尔兰德国标超5类，305米/箱 | 箱 | 11 |

**备注：1、以上产品，必须为全新未拆封的正规渠道产品。**

1. **供应商提供的上表设备其全部技术指标不低于上表主要性能描述的要求，否则作无效投标处理。**
2. **供应商须提供上述主要设备不低于2年的原厂售后保修证明材料。**

**二、其他要求**

1、交货期及交货地点：

中标结果公示期结束后，2个日历天内双方签订合同，同时供应商14个日历天内按照采购方指定的交货地点交货（具体时间以最终合同为准），并提供项目设备清单。

2、款项支付：

合同签订后，采购人向成交供应商支付合同款的30%；货到安装验收后合格后十个工作日内支付至合同款的70%；项目正常运行30个工作日后支付至合同款的97%。质保金为合同款的3%。付款过程不计利息。

3、质保、售后服务、其他等要求：

（1）按国家三包规定进行产品售后服务，项目设备出现质量问题，7天包退，15天包换，2年保修（原厂保修承诺）；非设备质量问题，如人为因素产生故障（例如摔打，进水等），将不在国家三包规定保修范围内。

（2）免费提供网络设备调试指导服务，根据采购方的要求免费为用户提供技术支持和上门服务。

**（3）成交供应商签订合同后14个日历天内（具体时间以最终合同为准）须提供全部项目设备，否则逾期一天罚款5000元（合同款中扣除），罚款上不封顶。**

**第五章 响应文件格式**

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托

（单位） (姓名)为我的代理人,以本公司的名义参加 （采购人）的 项目的投标。授权委托人在开标、评标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）

法定代表人（签字或签章）

代理人：姓名： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

授权委托日期： 年 月 日

请附身份证复印件：

**报 价 表**

项目名称：科正公司职业技能考培中心电脑设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 | 说明 |
| 1 | 电脑 | CPU: Intel G5905 3.5G 双核+风扇 | 台 | 150 |  |  | 以上报价含电脑、弱电、音响等安装 |
| 主板：微星-H510M |
| 内存：威刚 4G DDR4 2666 |
| 硬盘：金士顿A400 120G 固态硬盘 |
| 机箱：38℃商用机箱 |
| 电源：长城3002/300A 额定:200W |
| 显示器：AOC E2280SWN 21.5寸显示器 |
| 鼠键：双飞燕光电套件 |
| 2 | 服务器 | CPU:：Intel I5 10400F | 台 | 1 |  |  |
| 主板：微星-H510M |
| 内存：威刚 8G DDR4 2666 |
| 硬盘：金士顿A400 120G 固态硬盘   西数 1TB 机械硬盘 |
| 显卡：微星 GT730 2G 显卡 |
| 机箱：38℃商用机箱 |
| 电源：航嘉GS400 额定:300W |
| 显示器：AOC E2280SWN 21.5寸显示器 |
| 鼠键：双飞燕光电套件 |
| 3 | 网络摄像机 | 大华DH-IPC-HDW6250C，200万红外poe半球 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 大华DH-NVR1108HC-8P-HDS4，支持8路视频接入 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 监控硬盘 | 希捷 4TB 监控专用硬盘 | 块 | 1 |  |  |
| 6 | 投影仪 | 爱普生CB-FH52 | 台 | 2 |  |  |
| 亮度：4000流明 |
| 分辨率：1920\*1080 |
| 对比度：16000:1 |
| 7 | 幕布 | 遥控电动，150寸 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 音响系统 | DAHA TS-219C壁挂音响 6.5寸 30W | 只 | 4 |  |  |
| DAHA MD-350 功放 额定350W | 台 | 1 |  |  |
| SPUOR HQ-X9 一拖二无线会议话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 网络调试及安装 | 按点位计算，一台电脑为1个点位（含辅材） | 点位 | 150 |  |  |
| 10 | 网线 | 贝尔兰德国标超5类，305米/箱，按平均1台电脑20米网线计算，大概需要10箱网线，备用1箱，共计11箱网线 | 箱 | 11 |  |  |

**备注：供应商须将所供设备的品牌、型号、主要性能描述一一列出。**

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人：

日期：